Progetto Nicolosi

Automazione/ apertura varco (configurabile per più posizioni)

Un varco è caratterizzato dalla posizione GPS e da un codice (QR e/o NFC tag)

L’app riconosce un varco se è stata fatta la configurazione.

Configurazione

Registrazione/Autenticazione

L’aggiunta di un varco prevede la registrazione che deve essere confermata dalla lettura di un qr-code ( a disposizione del “gestore”) che tra l’altro permette di ottenere l’url per l’apertura del varco e un - TOKEN univoco (per varco/utente).

Quando un utente si avvicina ad un varco legge il qr-code/NFC tag farà la richiesta di apertura invocando il servizio attraverso l’url ottenuto in fase di registrazione passando come parametri il token anch’esso ottenuto in fase di registrazione.

FCM - per la comunicazione di autorizzazione e/o diniego accesso.

Logging accessi autorizzati e non autorizzati